# Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku

# w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

**Oferta cenowa**

Przed wszczęciem postępowania obowiązkiem Zamawiającego jest oszacowanie wartości zamówienia. W celu poznania cen rynkowych tego zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia który stanowi poniższa tabela.

Prosimy o podanie ceny według poniższej formuły:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość w szt.** | **Cena jednostkowa netto w zł**  *(za 1 sztukę)* | **Cena łączna netto w zł**  *(kolumna 3 x kolumna 4)* | **Stawka VAT %** | **Cena łączna brutto w zł** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zestaw wieżowy- spełnia wymogi normy PN-EN 1176, Liczba użytkowników 12; Przedział wiekowy 3-14 lat; Wymiary urządzenia 6,53 x 3,94 4,17;  •słupy nośne wykonane z rur o średnicy 114,3 mm,  •podesty pokryte powierzchnią antypoślizgową, osadzone na metalowym stelażu,  •panele wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE),  •zjeżdżalnia wykonana z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) z nierdzewnym ślizgiem,  •liny polipropylenowe 16 mm, wzmocnione w środku stalowym rdzeniem,  •wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,  •elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. | **8** |  |  |  |  |
| 2. | Huśtawka bocianie gniazdo - spełnia wymogi normy PN-EN 1176; Liczba użytkowników 2, Przedział wiekowy 3-14 lat, Wymiary urządzenia 2,60 x 1,10 x 1,58  •konstrukcja urządzenia wykonana ze stali,  •wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,  •elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. | **5** |  |  |  |  |
| 3. | Huśtawka wahadłowa podwójna - spełnia wymogi normy PN-EN 1176  Liczba użytkowników 2, Przedział wiekowy 3-14 lat, Wymiary urządzenia 1,48 x 3,59 x 2,26  •konstrukcja urządzenia wykonana ze stali,  •wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,  •elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. | **4** |  |  |  |  |
| 4. | Huśtawka ważka - spełnia wymogi normy PN-EN 1176, Liczba użytkowników 2, Przedział wiekowy 3-14 lat  Wymiary urządzenia 2,87 x 0,40 x 0,91  •konstrukcja urządzenia wykonana ze stali,  •panele wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE),  •wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,  •elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe | **4** |  |  |  |  |
| 5. | Wieża ze ślizgiem - spełnia wymogi normy PN-EN 1176  Liczba użytkowników 7  Przedział wiekowy 3-14 lat  Wymiary urządzenia 4,85 x 128 x 4,21  •słupy nośne wykonane z rur o średnicy 114,3 mm,  •podesty pokryte powierzchnią antypoślizgową, osadzone na metalowym stelażu,  •panele wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE),  •zjeżdżalnia wykonana z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) z nierdzewnym ślizgiem,  •liny polipropylenowe 16 mm, wzmocnione w środku stalowym rdzeniem,  •wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,  •elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe | **3** |  |  |  |  |
| 6. | Karuzela krzyżowa - spełnia wymogi normy PN-EN 1176 , Liczba użytkowników 4, Przedział wiekowy 3-14 lat  Wymiary urządzenia 1,81 x ,81 x 0,80  •konstrukcja urządzenia wykonana ze stali,  •wszelkie zastosowane łączniki oraz okucia odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,  •elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. | **1** |  |  |  |  |
| **Wartość razem netto w zł:**  *(suma wartości w kolumnie 5 dla pozycji od 1. do 6.)* | | | | **………………….** |  |  |
| **Wartość razem brutto w zł:**  *(suma wartości w kolumnie 7 dla pozycji od 1. Do 6.)* | | | |  |  | **………………….** |