Załącznik Nr 4 kosztorys ofertowy

Część 1. Renowacja parkietu dębowego oraz trzykrotne lakierowanie podłogi lakierem z atestem sportowym na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.: |  | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Cena brutto |
| 1. | Rozebranie starych listew przyściennych nie nadających się do renowacji, naprawy. | mb | 78 |  |  |  |
| 2. | Naprawa podłogi dębowej poprzez zamocowanie całej powierzchni parkietu techniką pneumatycznego szpilkowania. | m2 | 277,90 |  |  |  |
| 3. | Szlifowanie, polerowanie podłogi drewnianej i lakierowanie trzykrotne lakierem uretanowo-alkaidowym z atestem sportowym. | m2 | 277,90 |  |  |  |
| 4. | Szpachlowanie i fugowanie szczelin i ubytków w parkiecie dwukrotnie wraz z materiałem do szpachlowania. | m2 | 277,90 |  |  |  |
| 5. | Wytrasowanie i pomalowanie kolorowych linii boisk sportowych (4 boiska). | szt. | 4 |  |  |  |
| 6. | Dostarczenie i zamontowanie nowych listew przyściennych specjalnych z wykonanymi otworami wentylacyjnymi. | mb | 78 |  |  |  |
| 7. | Załadunek, rozładunek i przekazanie materiałów odpadowych wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na zbieranie odpadów. | szt. | 1 |  |  |  |
| 8. | Transport materiałów i sprzętu budowlanego na teren remontowanego obiektu | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM | | | |  |  |  |

Część 2. Wykonanie nowej podłogi drewnianej oraz trzykrotne lakierowanie podłogi lakierem z atestem sportowym na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lutowie gmina Sępólno Krajeńskie.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.: |  | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Cena brutto |
| 1. | Rozebranie starych listew przyściennych nie nadających się do renowacji, naprawy. | mb | 79 |  |  |  |
| 2. | Niezbędna naprawa poprzez zamocowanie starej podłogi sosnowej na całej powierzchni śrubami do legarów. | m2 | 291,15 |  |  |  |
| 3. | Szlifowanie, polerowanie podłogi drewnianej i lakierowanie trzykrotne lakierem uretanowo-alkaidowym z atestem sportowym. | m2 | 291,15 |  |  |  |
| 4. | Nowe deski podłogowe iglaste grubość 28mm, szerokość 130mm, długość od 2 do 4 m na pióro - wpust. | m2 | 310,00 |  |  |  |
| 5. | Wytrasowanie i pomalowanie kolorowych linii boisk sportowych (4 boiska). | szt. | 4 |  |  |  |
| 6. | Dostarczenie i zamontowanie nowych listew przyściennych specjalnych z wykonanymi otworami wentylacyjnymi. | mb | 79 |  |  |  |
| 7. | Zamontowanie nowej podłogi na sali gimnastycznej śrubami i gwoźdźmi. | m2 | 291,15 |  |  |  |
| 8. | Załadunek, rozładunek, transport materiałów na plac budowy, waga materiałów ok 10 ton. | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM | | | |  |  |  |