Numer referencyjny sprawy: IRG.271.1.1.2023

# Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku

# w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Przed wszczęciem postępowania obowiązkiem Zamawiającego jest oszacowanie wartości zamówienia. W celu poznania cen rynkowych tego zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia który stanowi poniższa tabela.

Prosimy o podanie ceny według poniższej formuły:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość w szt.** | **Cena jednostkowa netto w zł***(za 1 sztukę)* | **Cena łączna netto w zł***(kolumna 3 x kolumna 4)* | **Stawka VAT %** | **Cena łączna brutto w zł** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kontenery typu KP-20, wymiary: 4,0 m (+/- 0,05 m) długość, 2,4 m (+/- 0,05 m) szerokość, 2,0 m (+/- 0,05 m) wysokość, wysokość haka 1200 mm, pojemność 20 m3. Kontenery zewnętrzne, zamykane. Kontenery przeznaczone na następujące frakcje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, duże AGD, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony. | **7** |  |  |  |  |
| 2. | Kontenery typu KP-12, wymiary: 4,0 m (+/- 0,05 m) długość, 2,4 m szerokość (+/- 0,05 m), 1,2 m wysokość (+/- 0,05 m), wysokość haka 1200 mm, pojemność 12 m3. Kontenery zewnętrzne, zamykane. Kontenery przeznaczone na następujące frakcje odpadów: opakowania wielomateriałowe, tekstylia, małe AGD i RTV, szkło białe, szkło kolorowe, szkło mieszane, odpady zielone, drewno, żeliwo, odpady zielone, popioły, płyty kartonowo gipsowe, prasa kolorowa, styropian, 5 pojemników zapasowych. | **19** |  |  |  |  |
| 3. | Kontenery typu SM-240, pojemność 0,24 m3, wymiary: 1,065 m (+/- 0,05 m) wysokość, 0,58 m (+/- 0,05 m) szerokość, 0,735 m (+/- 0,05 m) głębokość. Kontenery przeznaczone na następujące frakcje odpadów: baterie i świetlówki.Kontenery wewnętrzne, umieszczone w magazynie. | **2** |  |  |  |  |
| 4. | Skrzynia 400 o pojemności 0,40 m3. Wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, wymiary: 0,75 m (+/- 0,05 m) wysokość, 0,8 m (+/- 0,05 m) szerokość, 1,2 m (+/- 0,05 m) długość. Skrzynia przeznaczona na akumulatory. Skrzynia wewnętrzna, umieszczona w magazynie. | **1** |  |  |  |  |
| 5. | Beczki o pojemności 200 l. Beczki wewnętrzne, umieszczone w magazynie na wannie wychwytowej niskoprofilowej. Beczki przeznaczone na następujące frakcje odpadów: oleje i substancje ropopochodne, detergenty, środki ochrony roślin, farby, odczynniki fotograficzne, rozpuszczalniki, kwasy, leki. | **8** |  |  |  |  |
| **Wartość razem netto w zł:***(suma wartości w kolumnie 5 dla pozycji od 1. do 5.)* | **………………….** |  |  |
| **Wartość razem brutto w zł:***(suma wartości w kolumnie 7 dla pozycji od 1. do 5.)* |  |  | **………………….** |