*Załącznik nr 2*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Foto ścianka tzw. faceboard**
2. Foto ścianka zewnętrzna,
3. płyta wykonana z dibondu o grubości min 2 mm do max 3,5mm lub z aluminiowej płyty zadrukowanej, pokrytej laminatem zabezpieczającym przytwierdzonej za pomocą nitów do stelaża,
4. płyta o dowolnym kształcie krawędzi górnych
5. płyta o wymiarach wys. od 170 do 190cm, szerokość od 180 do 200cm
6. płyta może być dzielona na szerokości na pół i łączona tyłem
7. stelaż – metalowy, z możliwością zakotwienia w ziemi lub do obciążenia płytami chodnikowym,
8. grafika nawiązująca do tematyki wędkarskiej – opracowanie projektu w cenie
9. opcje otworu – min na 1 twarz
10. **Tablica informacyjna**
11. tablica zewnętrzna,
12. płyta wykonana z dibondu o grubości min 2 mm do max 3,5mm lub z aluminiowej płyty zadrukowanej, pokrytej laminatem zabezpieczającym przytwierdzonej za pomocą nitów do stelaża,
13. płyta o wymiarach wys. od 90 do 130cm, szerokość od 120 do 150cm
14. stelaż – stalowy, z możliwością zakotwienia w ziemi lub do obciążenia płytami chodnikowymi,
15. grafika nawiązująca do tematyki wędkarskiej – opracowanie projektu w cenie