*Załącznik Nr 1*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Nazwa i adres (tel. Fax, e-mail) Wykonawcy :**

**Imię i nazwisko osób uprawnionych do składania oświadczeń woli :**

**OFERTA**

**Adresat**

**Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim**

**ul. T. Kościuszki 11**

**89-400 Sępólno Krajeńskie**

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na **„Budowę altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”.**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jm | ilość | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1. | Utwardzenie terenu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm | m2 | 38,50 |  |  |  |
| 1.2 | Obrzeża betonowe, 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 25,40 |  |  |  |
| 1.3 | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła | m3 | 1,14 |  |  |  |
| 1.4 | Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 38,50 |  |  |  |
| 1.5 | Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia | m2 | 38,50 |  |  |  |
| 1.6 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej, kostka szara | m2 | 38,50 |  |  |  |
| 2. | Ławostół |  |  |  |  |  |
|  | o konstrukcji drewnianej, przy którym może usiąść od 6 do 8 osób, wykonane z drewna sosnowego o gr. od 2,5 do 3,5 cm. Wymiary całkowite ławostołu to długość min. 180 cm, szerokość min. 170 cm, wysokość 81 cm. Zestaw powinien być łączony przy użyciu śrub i nakrętek. | szt. | 10 |  |  |  |
| 3. | Altana drewniana 3x6 wraz z orynnowaniem |  |  |  |  |  |
|  | Altana rekreacyjna o całkowitych wymiarach 4x7m, z osiowym i symetrycznym rozstawem stóp fundamentowych w odległości 3x6m, zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do projektu budowlanego w trybie zgłoszenia. Altana wolnostojąca, parterowa, o konstrukcji drewnianej – z drewna struganego. Słupy drewniane mocowane do stóp fundamentowych betonowych za pomocą kotew stalowych zatopionych w betonie. Konstrukcję dachu stanowią krokwie dachowe wsparte na drewnianych podwalinach. Podbitka drewniana, dach kryty gontem bitumicznym w kolorze zielonym. Utwardzenie terenu pod altaną przy pomocy kostki brukowej, o grubości 6cm, utwardzony plac pod altaną o powierzchni 5x7,7m. | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM | | | |  |  |  |

Cenę netto…………………………….……...zł

Podatek VAT = ….…..%, ………..…………zł

Cenę brutto…………………..zł (słownie złotych…………………….………………………….)

1. Udzielamy pisemnej …… (min. **36** miesięcy niezależnie od gwarancji producenta) miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
3. W załączeniu przedkładamy:…………………………………………………………………..

………………………….

*podpis Wykonawcy*