*Załącznik nr 2*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

*Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą*

Altana rekreacyjna o konstrukcji drewnianej, z drewna struganego o całkowitym wymiarze 4x7 - wg projektu budowlanego złożonego w trybie zgłoszenia, jako roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.

Konstrukcja altany: słupy 15x15cm h=3,0m, podwaliny 15x18cm, miecze 13x13cm, krokwie 17x8cm, jętki 17x8cm, podbitka - deski strugane 2-2,5cm.

Elementy drewniane – malowane impregnatem, papa podkładowa, gont bitumiczny zielony. Stopy fundamentowe - kotwy stalowe zatopione w betonie B-20. Orynnowanie - rynny stalowe lub PCV, kolor brązowy.

Utwardzenie terenu - plac o wymiarach 5x7,7m.

Materiał: kostka brukowa 6cm, cementowa, klasa wytrzymałości na ścieranie min 35Mpa, nasiąkliwość nie większa niż 5 procent, min jednokolorowa, obrzeża barwione o gr. od 6 do 8cm, wysokość od 18 do 20cm.

Ławostoły - o konstrukcji drewnianej, przy którym może usiąść od 6 do 8 osób, wykonane z drewna sosnowego o gr. od 2,5 do 3,5cm. Wymiary całkowite ławostołu to długość min. 180cm, szerokość min 170cm, wysokość 81cm. Ilość ławostołów: 10 szt.

Integralną część Załącznika nr 2 stanowi: projekt budowlany w trybie zgłoszenia, plan zagospodarowania terenu, rys altany.